|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-275/2021-06 |  | oznaka naročila: | A-120/21 G |
| Datum: | 30.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000948/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920** |

**JN004710/2021-B01 - A-120/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 30.07.2021   08:39**

**Vprašanje:**

Spoštovani  
  
Ali je lahko dilatacija na mostu modularna ali mora biti nujno glavnikasta?  
Za ležišča prosimo za pojasnilo ali so podane obremenitve MSN ali MSU (ULS ali SLS) in koliko so pričakovani pomiki?

**Odgovor:**

Dilatacija na mostu mora biti glavnikasta, skladna z zahtevami v popisu del in projektni dokumentaciji.

Pri ležiščih so podane obremenitve za mejno stanje nosilnosti (MSN). Na obeh krajnih opornikih se na levi – nižje ležeči strani namesti ležišče pomično v X smeri s preprečenim pomikom v Y smeri, Nrd = 3381 kN in Vrd= 316 kN. Na desni – zgornji strani pa se izvede ležišče pomično v X in Y smeri, Nrd = 3381 kN, Vrd = 0 kN.