|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-123/21 G |
| Datum: | 16.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000953/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza** |

**JN004700/2021-B01 - A-123/21, datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 16.07.2021   09:18**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.  
  
Zanima nas ali so predvideni ZIP drogovi sidrni ali usadni?  
  
Poleg tega se pri svetilkah sklicujete na - izdelavo svetlobno tehničnega izračuna s katerim se dokaže doseganje projektno predvidenih svetlobno tehničnih parametrov.  
  
Lepo bi bilo, da tudi objavite ta svetlobno tehnični izračun. Da o kakšnem TP za razsvetljavo ne govorim. Zgleda, da je 'top secret'.  
  
Lp

**Odgovor:**

Naročnik objavlja priloge:

* Priloga 1 Tehnično poročilo elektro instalacij FAZA 4
* Priloga 2 Tehnično poročilo elektro instalacij FAZA 3
* Priloga 3 Tehnično poročilo telekomunikacij
* Priloga 4 Temelj droga CR
* Priloga 5 Montažni drog CR

iz katerega so razvidni drogovi (vsadni) in detajl temelja.

V projektu je narejen izračun osvetljenosti s svetilkami, ki so predvidene v projektu.

Izvajalec naj v svoji ponudbi upošteva določitev svetlobno tehničnih razredov v skladu z določili, ki jih določa veljavni standard SIST EN 13201: 2015 in 13201-2:2016 in Priročnik za cestno razsvetljavo v območju prehodov za pešce in/ali kolesarje ter na podlagi svetlobno tehničnega izračuna ponudi ustrezne svetilke. Lokacije in število svetilk se ohrani.