|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2021-16 |  | oznaka naročila: | A-123/21 G |
| Datum: | 28.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000953/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza** |

**JN004700/2021-B01 - A-123/21, datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 28.07.2021   12:27**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
v FAZI 4 v cesti imate predvideno prestavitev ograje v dolžini 115 m. Za katero ograjo gre? kam se jo prestavi? Se izvede nove temelje?

**Odgovor:**

Naročnik bo objavil popravljen Predračun – popis del, kjer bodo namesto postavke 1.22 Prestavitev ograje m1 115,00 tri (3) nove postavke:

»1.22a Prestavitev žive meje (med profili 128 in 129 ter 179 in 180), m1 52«

»1.22b Prestavitev cipres (med profili 131 in 132), m1 28«

»1.22c Prestavitev lesene ograje z odstranitvijo obstoječega betonskega temelja z izgradnjo novega betonskem temelja dimenzij 50 x 50 cm s parapetnim zidom širine 25 cm in višine 50 cm (med profiloma 176 in 178), m1, 35«

Gre za slednje prestavitve ograj:

1. prestavitev žive meje L=26 m, med profiloma 128 in 129;

![Slika, ki vsebuje besede trava, drevo, zunanje, cesta

Opis je samodejno ustvarjen]()

1. prestavitev cipres L=28 m, med profiloma 131 in 132;

![Slika, ki vsebuje besede trava, zunanje, smer, prizor

Opis je samodejno ustvarjen]()

1. prestavitev lesene ograje na betonskem temelju L=35 m, med profili 176 in 178;

Slika, ki vsebuje besede cesta, drevo, prizor, zunanje

Opis je samodejno ustvarjen

1. prestavitev žive meje L=26 m, med profiloma 179 in 180;

Slika, ki vsebuje besede besedilo, drevo, cesta, zunanje

Opis je samodejno ustvarjen