|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2021-19 |  | oznaka naročila: | A-123/21 G |
| Datum: | 29.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000953/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza** |

**JN004700/2021-B01 - A-123/21, datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 29.07.2021   8:55**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
Faza 3, CESTA, ODVODNJAVANJE  
Post.: 0 Izdelava linijskega požiralnika z rešetko, z nosilnostjo 400 kN. m1 14  
  
Prosimo za dimenzije linijskega požiralnika.  
  
Hvala in lep pozdrav

**Odgovor:**

Dimenzije linijskega požiralnika so: širina 20 cm, višina 25 cm.

Skladno s tem bo naročnik dopolnil opis postavke in sicer:

Faza 3, CESTA, ODVODNJAVANJE  
Post.: 0 Izdelava linijskega požiralnika z rešetko širine 20cm in višine 25cm, z nosilnostjo 400 kN.

m1 14