|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-285/2021-02 |  | oznaka naročila: | D-70/21 G |
| Datum: | 24.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000991/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija območja plazenja »Marija Reka« na cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje od km 8,380 do km 8,670** |

**Vprašanje:**

**JN003908/2021-W01 - D-70/21; Sanacija območja plazenja »Marija Reka« na cesti R2-427/1351 Latkova vas Trbovlje od km 8,380 do km 8,670, datum objave: 11.06.2021**

**Datum prejema: 23.06.2021   14:37**

V delu popisa "CESTA" je na postavki 3.5 Asfaltirana berma zapisana enota m2 in količina 2260, ki je enaka vrednosti v zgornji postavki. Prosim za preverbo.  
Prosim tudi za opredelitev širine berme (minimalna - maksimalna) ter ali je predvidena strojna ali ročna vgradnja.

**Odgovor:**

Postavka št. 5, sklop 3 Voziščne konstrukcije v zavihku »Cesta« se črta iz popisa.

Spremeni se postavka št. 3., sklop 3 - Voziščne konstrukcije v zavihku »Cesta«:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31655 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 11 cm | 2260 | m2 |  | 0.00 |

Prav tako se spremenijo postavke št. 6, 7 in 8, sklop 3 - Voziščne konstrukcije v zavihku »Cesta«:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36113 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,0 m (berma ob vkopu) | 60.00 | m3 |  | 0.00 |
| 36134 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m | 16.00 | m3 |  | 0.00 |
| 36133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m | 3.00 | m3 |  | 0.00 |

Predvidena debelina bankin oz. berm je 0,1 m enota m3