|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-285/2021-03 |  | oznaka naročila: | D-70/21 G |
| Datum: | 24.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000991/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija območja plazenja »Marija Reka« na cesti R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje od km 8,380 do km 8,670** |

**Vprašanje:**

**JN003908/2021-W01 - D-70/21; Sanacija območja plazenja »Marija Reka« na cesti R2-427/1351 Latkova vas Trbovlje od km 8,380 do km 8,670, datum objave: 11.06.2021**

**Datum prejema: 23.06.2021   14:45**

Pri sklopa cesta na postavki zasip cevne drenaže ni določena vrsta zmesi kamnitih zrn - ali je zahtevana debelina zrn od 16 do 32mm?

**Odgovor:**

Da, zahtevana debelina zrn je 16-32 mm.