|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-06 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G |
| Datum: | 05.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 05.10.2021   08:50**

**Vprašanje:**

Kaj pomeni razdalja med opornikoma (svetla dolžina) vsaj 15,0 m? Ali to pomeni razdaljo med krajnima opornikoma, kjer so še vmesni oporniki ALI razdaljo med opornikoma, kjer je več opornikov, t.i. razdaljo med vsakim opornikom do drugega opornika, ALI razdaljo med krajnima opornikoma, kjer ni vmes nobenih drugih opornikov?

**Odgovor:**

Razdalja med opornikoma pomeni svetla dolžina med krajnima opornikoma v kolikor ni vmesnih opornikov, ali med krajnim in najbližjim vmesnim opornikom ali med dvema zaporednima vmesnima opornikoma. V kolikor ima premostitveni objekt več opornikov, mora biti najmanj ena od prej opisanih dolžin vsaj 15,0 m.