|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-20 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G  |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 06.10.2021   10:14**

**Vprašanje:**

KP-odsek 3, 4, 5:

Postavka Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje za pešce višine 1.4 m, komplet s temeljno ploščo in betonskimi temelji iz cementnega betona kvalitete C25/30, dim.40(60)/80 cm.

Vprašanje: Ali je enota mere m2 pravilna?

**Odgovor:**

Pravilna enota je m1.

Popis del se spremeni, tako se pri postavki »Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje za pešce višine 1.4 m, komplet s temeljno ploščo in betonskimi temelji iz cementnega betona kvalitete C25/30, dim.40(60)/80 cm« v zavihkih »KP-odsek 3«, »KP-odsek 4« in »KP-odsek 5« spremeni enota mere na m1. Postavke se glasijo (prikazan primer iz zavihka »KP-odsek 3«)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |   | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje za pešce višine 1.4 m, komplet s temeljno ploščo in betonskimi temelji iz cementnega betona kvalitete C25/30, dim.40(60)/80 cm | m1 | 52,00 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.