|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-21 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G  |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 06.10.2021   10:15**

**Vprašanje:**

Prepust PR1, PR2:

Postavka 64 524 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 (objekt).

Vprašanje: Ali je enota mere m2 pravilna?

**Odgovor:**

Pravilna enota mere je m1.

Popis del se spremeni, tako se pri postavki »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 (objekt).« v zavihkih »PR1« in »PR2« spremeni enota mere na m1. Postavke se glasijo (prikazan primer iz zavihka »PR1«)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 64 524 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 (objekt) | m1 | 8,00 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.