|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-290/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-132/21 G |
| Datum: | 27.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001048/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-419/1203 Soteska – Novo  mesto, od km 9,305 do km 10,000, v naselju Srebrniče** |

**Vprašanje:**

**JN004658/2021-B01 - A-132/21; Ureditev ceste R2-419/1203 Soteska Novo  mesto, od km 9,305 do km 10,000, v naselju Srebrniče, datum objave: 09.07.2021**

**Datum prejema: 27.07.2021   14:43**

Pozdravljeni,  
  
Prosimo za objavo detajlov za sklop "PLOČNIK" postavke 510 003, 510 004, 510 005, 510 006, 510 007, 510 008, 510 009-oporni zid 1 -7.  
Kakšna je žičnata ograja? višina , tip,......

**Odgovor:**

»V prilogi posredujemo detajl AB opornega zidu. Prilagamo tudi prečne profile, npr.: PN2 oz. PN3, iz katerih je razvidna izvedba AB opornega zidu in ograje. Polnilo ograje je lahko žičnato, višine 1,10m nad AB opornim zidom z ustreznim držalom. Ustrezati mora TSC.«