|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-296/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-130/21 G  |
| Datum: | 28.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125** |

**JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021**

**Datum prejema: 28.07.2021   06:04**

**Vprašanje:**

V razpisni dokumentaciji je zahteva :
3.2.3.6 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle zadnjih 5 (pet) let pred rokom za oddajo ponudbe:
b) izvedba nosilne in obrabne plasti ali vezne in obrabne plasti voziščne konstrukcije na državni ali lokalni cesti, širine vsaj 5,5, m in dolžine vsaj 800 m
Sestavni del asfaltnih nosilnih plasti je tudi reciklaža in situ s penjenim bitumnom, ki vrednostno predstavlja približno isto vrednost kot vgraditev nosilnih slojev asfalta s tem, da je potrebna tudi posebna oprema in specialno znanje in izkušnje s tega področja, ki so potrebna za kvalitetno izvedbo del. Zato pozivamo naročnika, da v izogib nestrokovni izvedbi razširi svoje zahteve iz razpisne dokumentacije in doda tudi zahtevane izkušnje (reference) pri izvedbi reciklaže in situ s penjenim bitumnom, kot je to običajno na vseh prejšnjih JN, katerih naročnik je DRSI pri katerih se pojavljajo tovrstna dela.

**Odgovor:**

Referenčni pogoji ostajajo nespremenjeni. Z dodatnimi zahtevami se oži krog potencialnih ponudnikov, kar ni v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju. Naročnik in sofinancer imata dovolj instrumentov, da se zagotovi strokovna izvedba del na gradbišču (nadzor, kontrola kvalitete, garancija za dobro izvedbo del).