|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-322/2021-08 |  | oznaka naročila: | A-142/21 G  |
| Datum: | 21.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001232/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev priključka LC 177405 (Železniška cesta) na državni cesti R2-406/1407 Škofije – Lazaret v km 2,170** |

**JN004800/2021-B01 - A-142/21; datum objave: 14.07.2021**

**Datum prejema: 21.07.2021   13:31**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

prosimo za detajlni načrt počivališča za kolesarje: postavka Ureditev kolesarskega počivališča okvirnih dimenzij 5 × 4 m po posebnem načrtu (zidava sten iz kamna, deponiranega ob rušitvi objekta iz kamna po postavki 12 484). kos 1,00

**Odgovor:**

Za enostaven vstop na JZ strani objekt v celoti odprt. Zidava sten iz kamna peščenjaka na AB pasovnih temeljih, v čim večji možni meri uporabiti deponiranega ob rušitvi objekta iz kamna po postavki 12 484. Stiki med kamni se fugirajo s cementno malto. Enostavno vidno leseno ostrešje za dvokapnico, kritina iz korcev. Montaža nosilca za predvideni fotovoltaični panel z vijaki s kovinsko ploščico (podložko) v kombinaciji z gumijastim (EPDM) tesnilom na špirivce. Ureditev preboja skozi streho za naknadno povezavo notranjega prostora s fotovoltaičnim panelom na strehi. Tlak zajet že v 12. postavki voz. konstrukcije. Vključno s priključkom odtoka pitnika na met. kan.(PVC fi 200 mm, L = 8 m), položitvijo kabelskih kanalizacij (SF fi 110mm, L=30m) do objekta za priključitev na elektriko in vodovod.

Detajl pod št. 3.10.16. kolesarsko počivališče objavljen v prilogi.