|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-338/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-87/21 G |
| Datum: | 12.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001263/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Razširitve hodnikov mostu čez Savinjo CE0010 in na podvozu JP pri Šempetru in izgradnja hodnikov ob R2-447/0288 med km 0,070 in km 0,400** |

**JN005331/2021-W01 - D-87/21; datum objave: 04.08.2021**

**Datum prejema: 12.08.2021   10:46**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
Postavka:  
- Zaščita vkopanega kabelskega TK voda oziroma telokomunikacijske kabelske kanalizacije za čas izgradnje podpornih zidov s PVC cevjo DN 200; kos 1  
  
Prosim za več informacij, saj je na podlagi podanih nemogoče definirati ceno.  
Hvala

**Odgovor:**

Gre za preboj obstoječe TK kabelske kanalizacije skozi steno novega AB podpornega zidu P5 (glej risbo GS203 prečni prerez desno zgoraj-odsek ob mostu kjer poteka obstoječi TK vod in risbo GS204 tloris in vzdolžni prerez AB zidu P5);

Opomba : obe risbi sta v pdf formatu objavljeni v Specifikaciji naročila :

* risba GS203 (datoteka AB zidovi prerezi.pdf)
* risba GS204 (datoteka AB zidovi – zid P2 in P5.pdf)
* TK kabelska kanalizacija se ne prekinja oziroma prestavlja. Zaščitna PVC cev DN200 se zareže po dolžini in vgradi okoli TK kabla kot zaščita ter se po potrebi tudi ob betonira.
* Izkopi se izvajajo ročno pod nadzorom predstavnika Telekoma.