|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-346/2021-04 |  | oznaka naročila: | D-90/21 S |
| Datum: | 20.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001309/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sprememba projekta za izvedbo PZI ureditve glavne ceste G1-1/0245 Ruta – Maribor, od km 6+300 do km 9+250** |

**JN005493/2021-W01 - D-90/21; datum objave: 11.08.2021**

**Datum prejema: 20.08.2021   13:55**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
Po pregledu trase ocenjujemo, da bo na nekaterih območjih potrebno predvideti tudi podporne zidove. V projektni nalogi - točki 7.3.4 Objekti imate navedeno, da je potrebno predvideti in ustrezno obdelati vse objekte, v predzadnjem odstavku so omenjeni tudi zidovi.  
Ali bodo ta dela, kot tudi geološka dela na teh območjih, predmet dodatnih (oziroma nepredvidenih) del?

**Odgovor:**

Ponudniki naj v svoji ponudbi predvidijo podporno kamnito zložbo v dolžini 50 m in višini 2,50 m. Izdelava kamnite zložbe naj bo zajeta v postavki 1. Popisa del.

Ponudniki naj predvidijo 2 dodatni vrtini za potrebe kamnite zložbe. V vrtinah se predvidijo enake raziskave kot za prepust. Izvedbo dveh dodatnih vrtin naj ponudniki zajamejo v postavki 2. Popisa del.

Zidovi, ki se omenjajo v projektni nalogi, so parapetni zidovi za postavitev ograj, da se zmanjšajo posegi na privatna zemljišča. Količino teh ni možno določiti sedaj ampak med samim projektiranjem. Ponudniki naj v svoji ponudbi predvidijo 400 m parapetnih zidov na celotni trasi.

Naročnik specifikacije ne bo spreminjal.