

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-384/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-174/21 G  |
| Datum: | 22.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001412/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| Predmet javnega naročila se glasi: Rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700Naročnik je na podlagi predhodno objavljenih odgovorov objavlja popravljen popis del - Popis del\_S1.Odstranjena je postavka: »0001 76 111 Prestavitev vodovoda po načrtu…. 3.3. Načrt zaščite/prestavitve komunalnih vodov« v zavihku **Rekonstrukcija ceste\_C2**.Spremenjena je postavka :»0005 44 855 Dobava in vgradnja rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, po detajlu iz projekta Robna rešetka«ki se nadomesti s postavko:»0005 44 855 Dobava in vgradnja rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, po detajlu iz projekta Robna rešetka«  v zavihku **Rekonstrukcija ceste\_C1.** V zavihku **Rekonstrukcija ceste\_C1** sta dodani postavki »0003 N24210 Zasip kanalizacije in prepustov z materialom od izkopa v slojih po 20cm s sprotnim komprimiranjem m3 200« in »0004 N24217 Zasip kanalizacije in prepustov s tamponskim drobljencem 0/32mm v slojih po 20cm s sprotnim komprimiranjem m3 200«.V zavihku **Rekonstrukcija ceste\_C2** sta dodani postavki »0003 N24210 Zasip kanalizacije in prepustov z materialom od izkopa v slojih po 20cm s sprotnim komprimiranjem m3 80« in »0004 N24217 Zasip kanalizacije in prepustov s tamponskim drobljencem 0/32mm v slojih po 20cm s sprotnim komprimiranjem m3 40«. |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.