|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-05 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 29.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 29.09.2021   13:37**

**Vprašanje:**

FEKALNA KANALIZACIJA

Postavka Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE revizijskih jaškov, z reduciranim konusom in tipskim nastavkom za PVC cevi. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrevanje dna, izdelava betonskega ležišča C12/15, d=10 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja s pokrovom fi 600 mm, nosilnosti 250 kN. Pokrovi morajo biti mestoma zračni. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (Nadvišanje obstoječih jaškov)

Na koncu te postavke navajate, da gre za nadvišanje obstoječih jaškov (kar je tudi skladno s tehničnim poročilom, kjer navajate, da se izvede dvig pokrovov obstoječih fekalnih jaškov), medtem ko se v celotni postavki bere, da moramo NABAVITI in vgraditi nove PE jaške s pokrovi.

Kaj je sedaj pravilno?

**Odgovor:**

Gre le za nadvišanje obstoječih jaškov.