|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-27 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   09:48**

**Vprašanje:**

cesta R2  
povozni del sredinskega otoka  
  
priložen KPP in popis nista skladna  
  
1. v KPP je narisan AB mozničen robnik 20/35/48,5cm, v popisu pa je postavka:  
N Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna dimenzij 25/25/15 cm , dvignjen nad nivo asfalta +2 cm ( ob povoznem delu središčenga otoka), +3cm (ob ločilnem otoku križišča) m1 73  
  
v popisu je govora o dveh lokacijah (verjetno pred (ob povoznem delu središčenga otoka) in za (ob ločilnem otoku križišča) kockami 20/20/20). količina 73m1 ustreza robniku ob zunanjem krogu (stik asfalt). Kaj se vgradi in kje? kako je s količinami?  
  
2. v popisu je predvidenih 141m2 za granitne kocke 20/20/20, armiran beton in cementno stabilizacijo.  
Glede na KPP, količina za vse postavke ne more biti enaka, razen če je še kje posebej beton in cementna stabilizacija za robnike in muldo.  
  
3. kje v popisih pa sploh je zajeta mulda iz granitnih kock 10/10/10

**Odgovor:**

Ad/1.

Ponudnik upošteva postavko »Dobava in vgraditev mozničenega robnika iz armiranega betona 20/35/48,5 cm - rondo robnik, dvignjen nad nivo asfalta + 3 cm (ob povoznem delu središčnega otoka)« količina 73 m1.

Ad/2.

Količina postavk so skladne s projektom.

Ad/3.

Naročnik bo popis del v zavihku »cesta R2« dopolnil s postavko N »Dobava in izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti 10 cm / 10 cm / 10 cm, stiki zaliti z neskrčljivo mikroarmirano cementno malto odporno na sol (mulda ob zelenem otoku krožnega križišča)«, količina 29.5 m2.

Naročnik bo objavil čistopis popisa del.