|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-32 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:17**

**Vprašanje:**

odvodnjavanje

potrebna je postavka zasipi kanalizacije in drenaže.
Odgovor, je zaketo v postavki ni dovolj, ker so verjetno globine izkopov / zasipov različne. Definirati je potrebno tudi zasipni material, pri drenaži pa še potrebo po geotekstilu.

**Odgovor:**

Naročnik bo dopolnil opis postavke 41162, kjer ponudnik upošteva drenažni obsip 16-32 mm, 0.21 do 0.4 m3/m1, obvit v geosintetik 14-16 KN/m2.

Naročnik bo objavil čistopis popisa del.