|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-33 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:21**

**Vprašanje:**

pločnik

N Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 6cm -mulda m1 10

N Izdelava obrabnozaporne plasti AC 8 surf B 50/70, A4 v debelini 30 mm -mulda m1 10

Postavka verjetno vključuje tudi sam material. Kakšna je širina mulde?

**Odgovor:**

Postavki vključujeta dobavo ter vgradnjo asfalta. Širina mulde znaša 0,50 m.