|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-412/2021-43 |  | oznaka naročila: | A-181/21 G  |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001537/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810** |

**JN006588/2021-B01 - A-181/21; datum objave: 28.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:55**

**Vprašanje:**

V priloženih risbah (RISBA CESTA) je načrt G.132 - Detajli - ureditev galerije do obst. TK jaška.
v katerem sklopu del / popisu, je zajeta ta povezava med obstoječim TK j1 jaškom in novim TKj2 jaškom

glede na ta detajl je novi jašek TKj2 notranjih dimenzij 1.5 x 2.63.

V popisu pa je postavka
1.007 Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C. 120 cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje, izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. 8 kos

se pravi jašek iz betonske cevi DN120, h=?

se dela tudi pravokotni jašek?

**Odgovor:**

Naročnik bo dopolnil popis del in objavil čistopis. Postavke za izdelavo TKj2 in galerije do obstoječega TK jaška bodo zajete v zavihku »Cesta R2« v poglavju 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA.