|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-452/2021-06 |  | oznaka naročila: | A-189/21 G  |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001707/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860** |

**JN006840/2021-B01 - A-189/21, datum objave: 06.10.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:56**

**Vprašanje:**

Spoštovani.

Pri voziščnih konstrukcijah je navedeno, za obrabno in zaporno plast (AC 8 surf B 70/100 A5), da je v debelini 4 cm, v nadaljevanju pri opombah, da je 5 cm. Vse v isti postavki. V grafiki debelina ni navedena? Kaj je pravilno? 4 cm ali 5 cm?

Za hiter odgovor se zahvaljujemo.

**Odgovor:**

Ponudnik oblikuje ceno za debelino asfalta 4cm, skladno s popisom del.