|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-452/2021-14 |  | oznaka naročila: | A-189/21 G  |
| Datum: | 26.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001707/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860** |

**JN006840/2021-B01 - A-189/21, datum objave: 06.10.2021**

**Datum prejema: 26.10.2021   08:31**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.

Naročnik je podal odgovor, da je postavka S 3 2 663: Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1, standardna postavka prevzeta po Projektnem informacijskem sistemu PIS ter da je postavka je navedena tudi v TSC\_06\_300\_410\_2009.

V dopolnitvi SIST iz leta 2011, ki je najnovejši oziroma trenutno veljavni slovenski standard za SMA 11 v katerem Z1 ni več predpisan. Za prometno obremenitev A1 in A2 je predpisan isti asfalt Z2.

Tako nas zanima ali lahko ponudimo asfalt skladen z trenutno veljavno slovensko zakonodajo?

**Odgovor:**

Postavka S 3 2 663

*"Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi*

*SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm*

Postavka povzeta po poglavju 6.POPIS DEL (str. 54) Veljavne tehnične specifikacije »TSC\_06\_300\_410\_2009\_Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti«

(Soglasje ministra, pristojnega za promet z dne 24.7.2009).

Naročnik popisa del v tem delu ne bo spreminjal.