|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-41/2024 |  | oznaka naročila: | U-24/24-G  |
| Datum: | 4. 3. 2024 |  | MFERAC: | 2431-24-000151 |

**OBVESTILO O OBJAVI NAROČILA ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM**

po postopku zbiranja ponudb za naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov v skladu s 26. členom ZIUOPZP

**Predmet naročila:**

**Ujma 2023: Sanacije poškodb 2 na državnih cestah na koncesijskem območju 4 Kranj**

Zainteresirani ponudniki morajo biti registrirani v informacijski sistem e-JN (https://ejn.gov.si). Svoj interes za oddajo ponudbe podajo na e-naslov: gp.drsi@gov.si tako, da navedejo naziv gospodarskega subjekta in elektronski naslov, s katerim so registrirani v informacijskem sistemu e-JN, na katerega mu bo naročnik lahko poslal vabilo k oddaji ponudbe. Obvezno morajo navesti tudi predmet naročila in št. zadeve 43001-41/2024.

**Vsebina in cilj naročila:**

V sklopu naročila se odpravljajo posledice ujme 2023 na naslednjih odsekih:

• R1/201, odsek 201 Korensko sedlo – Podkoren

• R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka

• R1/209, odsek 1089, Bled – Soteska

• R1-209, odsek 1092 Bohinjska Bistrica – Jezero

• RT 904, odsek 1093 Jezero - Savica

• RT-905, odsek 1097 Mrzli Studenec – Jereka

• R3-633, odsek 1099 Bitnje – Jereka

• R3/635, odsek 1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica

• RT-909, odsek 1125 Bohinjska Bistrica – Vresje

• R3-638, odsek 1132 Begunje – Bistrica

• R2/411 ODSEK 1429 Gobovce – Črnivec

V prvem delu naročila je treba urediti cesto R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka od km 11.040 do km 11.425. Treba je dokončati dela rekonstrukcije vozišča od točke vezane zgornje nosilne plasti (AC base): obrabno – zaporno plast vozišča, opremo za varovanje cest, prometno opremo in ukrepe za dvoživke in odvodnjavanje. Treba je izdelati kolesarsko pot s pripadajočimi opornimi zidovi, prometno opremo in opremo za varovanje prometa, vse skladno s popisom del in projektno dokumentacijo.

Drugi del naročila obsega ureditev odvodnjavanja, sanacijo usadov, popravila podpornih zidov, prepustov in poškodb vozišča na naštetih odsekih na koncesijskem območju 4 – Kranj, skladno s popisom del. Uredi se pripadajoča horizontalna in vertikalna prometna oprema v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.